Các lỗi đã gặp trong quá trình code:

* Sử dụng FreeRTOS, Task để viết chương trình chưa thực hiện được. Cách giải quyết lỗi: Chưa có.
* Lỗi các thư viện chức năng. Cách giải quyết: Viết lại các thư viện chức năng
* Lỗi SD card reader (SPI) với OLED 0.96 (I2C), lỗi do xung đột thư viện SD.h và Adafruit\_SSD1306.h (đã kiểm chứng lỗi có xảy ra). Cách giải quyết: Sử dụng thư viện SSD1306Ascii, màn hình và SD card reader đã chạy được cùng lúc.